Значение пожарного гидранта
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Задумывались, как пожарным и спасателям удается противостоять опасностям и решать непростые задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций? Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, что значительная часть решений становится возможной благодаря технологическому прогрессу.
Время не стоит на месте: постоянно совершенствуется оборудование и появляются новые устройства, которые позволяют эффективнее справляться с разными трудностями.
Одним из прогрессивных и незаменимых технических средств до сих пор остается пожарный гидрат – ключевое звено в обеспечении пожаротушения, которое уже не один век служит доступным и надежным источником воды.
Первый гидрат появился в конце 19 века благодаря разработке российского инженера Николая Зимина. До нее воду к пожару подвозили на повозках в бочках и ведрах. С тех пор технология пожарного гидранта только улучшалась – гидранты становились долговечнее и удобнее в использовании, их оборудовали сливными устройствами, антикоррозийными покрытиями и теплоизоляцией. 
Принцип работы основан на устойчивом потоке воды под давлением, поступающей из городской сети или автономной системы водоснабжения. Из-за сурового климата в России преимущественно используются гидранты подземного типа, при использовании которых отдельно устанавливается пожарная колонка.
Сейчас практически ни один крупный пожар не обходится без задействования пожарных гидрантов, поскольку перевозимого объема воды в пожарных автоцистернах физически не хватает – она расходуется буквально за считанные минуты. Поэтому пожарные гидранты – это неотъемлемая часть системы пожарной безопасности страны, и доступ к ним не должен быть прегражден.





image1.jpeg




